**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОСОВ CB**



**Производитель не несет ответственность за вред, причиненный людям или имуществу при использовании машины не по назначению.**

**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

**Данный прибор предназначен для сбора пыли и/или жидкости.**

Прочный и мощный. Снабжен набором насадок, легкий в использовании, высокоэффективен для быстрой и полной очистки дома,

офиса, магазина, лаборатории, и т. д.

**Рекомендуется сохранять данное руководство для дальнейшего использования.**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**

Уважаемый покупатель!

Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

|  |
| --- |
| ***Изделие*** |
| ***Модель*** |
| ***Заводской номер*** |
| ***Дата продажи*** |
| ***Срок гарантии*** |
| ***Фамилия и подпись продавца*** |
| ***Печать фирмы-***  ***продавца*** |

**1. Технические данные промышленных пылесосов серии CВ:**

**1. Технические данные промышленных пылесосов серии CВ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель**  **Параметр** | **1215** | **1515** | **1529** | **1529 plast** | **1540** | **1540 plast** | **1640** |
| Электропитание, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Мощность, Вт (max) | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000/  3000 | 2 000/  3000 | 2 000/  3000 |
| Количество двигателей,  шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Воздушный поток, л/с | 48 | 53 | 106 | 106 | 120 | 120 | 120 |
| Разрежение, мбар | 210 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Емкость сборника, л | 15 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 |
| Размеры, мм | 360х550 | 400х760 | 440х1000 | 440х1000 | 440х1050 | 440х1050 | 440х1050 |
| Материал бака | металл | металл | металл | пластик | металл | пластик | металл |

**Производитель:** GUANGZHOU SUPER CLEAN MACHINERY CO. LTD, Адрес NO.13# NORTH OF ZHENZHONG RD., SHENSHAN TOWN, BAIYUN DISTRICT GUANGZHOU, Китай

**Импортер:** ООО «ОптТорг», адрес 191144,г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко д.8-б, литер А, пом. 1-Н..;

**Перевозка**

Пылеводососы могут транспортироваться в упакованном виде любым видом транспорта без ограничения расстояний в соответствии с правилами перевозок и при соблюдении условий крепления по месту размещения на транспортном средстве. При транспортировании должна быть обеспечена защита от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

**Хранение пылесоса**

Пылесосы в упаковке изготовителя должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 15 °С до 40 °С и с относительной влажностью не более 80%. Пылесосы должны быть защищены от вредных испарений. Если пылесос не используется в течение продолжительного времени, его необходимо отсоединить от электросети, опустошить бак и очистить фильтр. Необходимо установить защиту деталей, которые могут быть повреждены в результате большого скопления пыли.

**Утилизация**

Если вы решили прекратить пользоваться пылесосом, необходимо отсоединить питающий кабель от электросети. Рекомендуется обезвредить некоторые детали пылесоса, опасные для жизни, особенно для детей, которые могут их использовать в качестве игрушек. Не рекомендуется использовать демонтированные детали пылесоса в качестве запасных частей.

**ВНИМАНИЕ!**

Перед включением убедитесь, что вилка и кабель находятся в исправном состоянии. В случае их повреждения не используйте машину и обратитесь в сервисный центр.

В случае любой неисправности не пытайтесь устранить ее самостоятельно,

обратитесь в сервисный центр.

Используйте только щетки, указанные производителем, использование других щеток может вызвать поломку машины.

Никогда не погружаете пылесос в воду и не направляете на него струю высокого давления при мойке.

Не используете агрессивные жидкости для чистки пылесоса.

**Комплект поставки.**

• пылесос - 1 шт.

• шланг вакуумный - 1 шт.

• коннектор - 1 шт.

• удлинитель изогнутый - 1 шт.

• удлинитель - 2 шт.

• щетка универсальная - 1 шт.

• Щетка для сбора влаги - 1 шт.

• щетка щелевая - 1 шт.


• щетка круглая - 1 шт.

• насадка щелевая горизонтальная - 1 шт.


Комплект поставки может быть изменен фабрикой без предварительного уведомления.

**2. Детализация.**

**2.1. Модели 1215, 1515**



**2.2. Модели 1529, 1529 plast, 1540, 1540 plast, 1640.**



7

**3. Работа.**

**3.1. Сухая чистка**

- вставьте фильтр в бак (рис.1)

- установите блок двигателя на бак и закрепите защелками (рис.3)

- вставьте шланг в отверстие (рис.4)

- присоедините к шлангу удлинитель (рис.5)

- присоедините необходимую щетку (рис.6)

- вставьте вилку в розетку и включите пылесос (рис.7)

- пример использования щетка для чистки труднодоступных мест (рис. 8)

- пример использования щетки круглой (рис.9)

- пример использования щетки универсальной (рис.10)

- при использовании бумажного мешка для мусора необходимо установить его на дефлектор (рис.12)

**3.2. Сборка жидкости.**

- при использовании гребенчатого фильтра, удалите его из бака (рис.2)

- установите блок двигателя на бак и закрепите защелками (рис.3)

- вставьте шланг в отверстие (рис.4)


- присоедините к шлангу удлинитель (рис.5)

- присоедините щетку для сбора жидкости (рис.6)

- вставьте вилку в розетку и включите пылесос (рис.7)


- пример использования щетки для сбора жидкости (рис.11)

- пример использования щетки для чистки ковров (рис.13)




**4. Аксессуары.**

**4.1. Аксессуары, входящие в комплект поставки для моделей 1215**





**4.2. Аксессуары, входящие в комплект поставки для моделей 1515, 1529, 1540,**

**1640.**



**4.3. Аксессуары, входящие в комплект поставки для моделей 1529 plast, 1540 plast**





**Необходимо следовать следующим инструкциям**

Компоненты, которые использовались при упаковке, могут быть опасны, держите их вдали от детей и животных.

Запрещается использование этой машины не по назначению, указанному в данной инструкции.

Насадка для всасывания не должна находиться близко к легкоранимым участкам тела, особенно глазам, ушам и рту.

Все составляющие машины должны быть аккуратно собраны перед использованием.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на панели прибора.

Машины нельзя применять для сбора опасных для здоровья,

легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ.

Никогда не оставляйте аппарат работающим без присмотра.

Не совершайте никаких манипуляций с машиной, не отключив ее предварительно от сети. Если прибор оставлен без присмотра и вблизи находятся дети, или люди, не отвечающие за свои действия, прибор также надо выключить из сети.

Нельзя тянуть устройство за кабель.

Нельзя погружать машину в воду или направлять струю воду на машину для ее очистки.

Периодически проверяйте кабель и машину на предмет повреждений, если вы обнаружили повреждение, обратитесь, пожалуйста, в ваш сервисный центр.

Если вы используете дополнительный кабель, убедитесь, что он соответствует требованиям данной машины.

Не используйте кабель, если он закручен, так как это может привести к скачку напряжения, не мочите его.

Оборудование не может быть использовано для сбора воды из резервуаров туалета, труб и прочего.

Убедитесь, что запорный цилиндр(18) ничем не заблокирован. Функция его в том, чтобы прекратить всасывание, когда бак полный или если машина случайно перевернулась.

Если из машины выходит пена или жидкость, немедленно выключите ее.

Нельзя использовать агрессивные химические моющие средства.

Обслуживание и починка должны быть выполнены только квалифицированными специалистами.

Запчасти должны быть применены только оригинальные.

Производитель не несет ответственности за вред, причиненный каким-то людям или собственности, ввиду использования машины не по назначению.

**Неисправности и их устранение**

- пылесос не работает

Причина неисправности: недостаточное напряжение, неисправный выключатель, электрокабель, двигатель Устранение неполадок: проверьте подключение к электросети, убедитесь в достаточном напряжении. Обратитесь за помощью в сервисный центр.

- в верхней части пылесос проходит пыль (выход воздуха)

Причина неисправности: неправильное расположение фильтра. Поврежденный фильтр.

Устранение неполадок: проверить положение фильтра. Заменить фильтр.

- значительное сокращение мощности.

Причина неисправности: засорение фильтра, шланга или дополнительные приспособления. Переполненный бак. Устранение неполадок: очистить фильтр, шланг и дополнительные приспособления. Опустошить бак.

- быстрое вращение двигателя (повышенный уровень шума).

Причина неисправности: засорен фильтр, шланг и дополнительные приспособления. Переполненный бак.Устранение неполадок: очистить фильтр, шланг и дополнительные приспособления. Опустошить бак.

**ВНИМАНИЕ!**

**Для поддержания пылесоса в хорошем рабочем состоянии,**

**необходимо чистить фильтр каждый раз после использования.**

**Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:**

• Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны;

• При отсутствии гарантийного талона;

• При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации);

• При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса, сетевого шнура, штепселя или любых других элементов конструкции);

• При наличии внутри изделия посторонних предметов;

• При наличии признаков самостоятельного ремонта;

• При наличии изменений конструкции;

• Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и т.д.;

• Дефекты являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являются следствием несоблюдения режима питания, стихийного бедствия, аварии и т.п.;

• Дефект – результат естественного износа.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (щётки к электротурбине,влагозащитная мембрана).

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

**ВНИМАНИЕ!**

**ВСЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ**

**Гарантийные обязательства**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пылесоса в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

2. При обнаружении открытых производственных дефектов в пылесосе потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший пылесос, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

3. В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

4. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

5. Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия,

осуществляющего гарантийный ремонт, и только при устранении дефекта в изделии.

6. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

**ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ:**